# record TVstSpeakerProperties

Description | Hierarchy | Fields | Methods | Properties

## Unit

DVSTEffect

## Declaration

`type TVstSpeakerProperties = record`

## Description

## Overview

### Fields

`Azimuth: Single;`
`Elevation: Single;`
`Radius: Single;`
`Reserved: Single;`
`Name: array[0..63] of char;`
`vType: TVstSpeakerType;`
`Future: array[0..27] of Byte;`

## Description

### Fields

`Azimuth: Single;`
units: range: except:

`Elevation: Single;`
rad -PI...PI 10.f for LFE channel

`Radius: Single;`
rad -PI/2...PI/2 10.f for LFE channel

`Reserved: Single;`
meter 0.f for LFE channel

`Name: array[0..63] of char;`
0.

`vType: TVstSpeakerType;`
for new setups, new names should be given (L/R/C... won't do)

`Future: array[0..27] of Byte;`
speaker type

Generated by PasDoc 0.10.0 on 2007-11-13 13:04:19